**CS**

**Manuál pro aktualizaci LAMAX C11**

1. **Příprava paměťové karty**
   * Vložte paměťovou kartu do autokamery a zformátujte ji.
2. **Stažení a příprava aktualizačních souborů**
   * Stáhněte soubor.zip obsahující soubory FW96670A.bin, LD96670A.bin a edogdata.dat.
   * Otevřete soubor.zip a zkontrolujte, zda obsahuje uvedené soubory. Názvy souborů neměňte!
3. **Kopírování souborů na paměťovou kartu**
   * Vyjměte paměťovou kartu ze zařízení a vložte do PC. Zkopírujte všechny soubory z .zip archivu na zformátovanou paměťovou kartu.
4. **Spuštění aktualizace**
   * Vložte paměťovou kartu do vypnuté autokamery.
   * Připojte autokameru k napájení a ujistěte se, že bude po celou dobu aktualizace napájena.
   * Aktualizace začne automaticky po zapnutí kamery (modrá LED dioda svítí, červená rychle bliká).
5. **Dokončení aktualizace firmwaru**
   * Po úspěšné aktualizaci se kamera automaticky restartuje a vyzve vás k výběru jazyka a nastavení data a času. Prosím, tyto údaje potvrďte.
6. **Odmítnutí formátování karty**
   * Po potvrzení data a času se kamera zeptá, zda chcete formátovat paměťovou kartu. Zvolte možnost odmítnout formátování.
7. **Aktualizace databáze radarů**
   * Po odmítnutí formátování karty začne aktualizace databáze radarů.
8. **Dokončení aktualizace a připravenost kamery**
   * Po úspěšné aktualizaci databáze se kamera restartuje a je připravena k použití.

**SK**

**Manuál na aktualizáciu firmvéru LAMAX C11**

1. **Príprava pamäťovej karty**
   * Vložte pamäťovú kartu do autokamery a naformátujte ju.
2. **Stiahnutie a príprava aktualizačných súborov**
   * Stiahnite súbor .zip obsahujúci súbory FW96670A.bin, LD96670A.bin a edogdata.dat.
   * Otvorte súbor .zip a skontrolujte, či obsahuje uvedené súbory. Názvy súborov nemeníte!
3. **Kopírovanie súborov na pamäťovú kartu**
   * Vyberte pamäťovú kartu zo zariadenia a vložte ju do počítača. Skopírujte všetky súbory z .zip archívu na naformátovanú pamäťovú kartu.
4. **Spustenie aktualizácie**
   * Vložte pamäťovú kartu do vypnutej autokamery.
   * Pripojte autokameru k napájaniu a uistite sa, že bude počas celého procesu aktualizácie napájaná.
   * Aktualizácia sa spustí automaticky po zapnutí kamery (modrá LED dióda svieti, červená rýchlo bliká).
5. **Dokončenie aktualizácie firmvéru**
   * Po úspešnej aktualizácii sa kamera automaticky reštartuje a vyzve vás na výber jazyka a nastavenie dátumu a času. Prosím, potvrďte tieto nastavenia.
6. **Odmietnutie formátovania karty**
   * Po potvrdení dátumu a času sa kamera spýta, či chcete naformátovať pamäťovú kartu. Zvoľte možnosť odmietnuť formátovanie.
7. **Aktualizácia databázy radarov**
   * Po odmietnutí formátovania karty začne aktualizácia databázy radarov.
8. **Dokončenie aktualizácie a pripravenosť kamery**
   * Po úspešnej aktualizácii databázy sa kamera reštartuje a je pripravená na použitie.

**EN**

**Manual for Updating LAMAX C11**

1. **Preparing the Memory Card**
   * Insert the memory card into the dash cam and format it.
2. **Downloading and Preparing Update Files**
   * Download the .zip file containing FW96670A.bin, LD96670A.bin, and edogdata.dat.
   * Open the .zip file and ensure it contains the specified files. Do not rename the files!
3. **Copying Files to the Memory Card**
   * Remove the memory card from the device and insert it into a PC. Copy all files from the .zip archive to the formatted memory card.
4. **Starting the Update**
   * Insert the memory card into the powered-off dash cam.
   * Connect the dash cam to power and ensure it remains powered throughout the update process.
   * The update will start automatically when the camera is turned on (the blue LED will light up, and the red LED will flash rapidly).
5. **Completing the Firmware Update**
   * After a successful update, the camera will automatically restart and prompt you to select a language and set the date and time. Please confirm these settings.
6. **Declining Memory Card Formatting**
   * After confirming the date and time, the camera will ask if you want to format the memory card. Choose to decline formatting.
7. **Updating the Radar Database**
   * After declining to format the memory card, the radar database update will begin.
8. **Completing the Update and Camera Readiness**
   * After the successful radar database update, the camera will restart and will be ready for use.

**DE**

**Anleitung zur Aktualisierung der Firmware des LAMAX C11**

1. **Vorbereitung der Speicherkarte**
   * Legen Sie die Speicherkarte in die Dashcam ein und formatieren Sie sie.
2. **Herunterladen und Vorbereiten der Aktualisierungsdateien**
   * Laden Sie die .zip-Datei herunter, die die Dateien FW96670A.bin, LD96670A.bin und edogdata.dat enthält.
   * Öffnen Sie die .zip-Datei und stellen Sie sicher, dass sie die angegebenen Dateien enthält. Ändern Sie die Dateinamen nicht!
3. **Kopieren der Dateien auf die Speicherkarte**
   * Entnehmen Sie die Speicherkarte aus dem Gerät und stecken Sie sie in einen PC. Kopieren Sie alle Dateien aus dem .zip-Archiv auf die formatierte Speicherkarte.
4. **Starten der Aktualisierung**
   * Legen Sie die Speicherkarte in die ausgeschaltete Dashcam ein.
   * Schließen Sie die Dashcam an die Stromversorgung an und stellen Sie sicher, dass sie während des gesamten Aktualisierungsvorgangs mit Strom versorgt bleibt.
   * Die Aktualisierung startet automatisch, wenn die Kamera eingeschaltet wird (die blaue LED leuchtet, und die rote LED blinkt schnell).
5. **Abschließen der Firmware-Aktualisierung**
   * Nach erfolgreicher Aktualisierung startet die Kamera automatisch neu und fordert Sie auf, eine Sprache auszuwählen und das Datum und die Uhrzeit einzustellen. Bitte bestätigen Sie diese Einstellungen.
6. **Ablehnen der Formatierung der Speicherkarte**
   * Nach Bestätigung von Datum und Uhrzeit fragt die Kamera, ob Sie die Speicherkarte formatieren möchten. Wählen Sie die Option zur Ablehnung der Formatierung.
7. **Aktualisierung der Radar-Datenbank**
   * Nach der Ablehnung der Formatierung der Speicherkarte beginnt die Aktualisierung der Radar-Datenbank.
8. **Abschließen der Aktualisierung und Einsatzbereitschaft der Kamera**
   * Nach erfolgreicher Aktualisierung der Radar-Datenbank startet die Kamera neu und ist einsatzbereit.

**PL**

**Instrukcja aktualizacji oprogramowania układowego LAMAX C11**

1. **Przygotowanie karty pamięci**
   * Włóż kartę pamięci do kamery samochodowej i sformatuj ją.
2. **Pobieranie i przygotowanie plików aktualizacji**
   * Pobierz plik .zip zawierający pliki FW96670A.bin, LD96670A.bin i edogdata.dat.
   * Otwórz plik .zip i upewnij się, że zawiera wskazane pliki. Nie zmieniaj nazw plików!
3. **Kopiowanie plików na kartę pamięci**
   * Wyjmij kartę pamięci z urządzenia i włóż ją do komputera. Skopiuj wszystkie pliki z archiwum .zip na sformatowaną kartę pamięci.
4. **Rozpoczęcie aktualizacji**
   * Włóż kartę pamięci do wyłączonej kamery samochodowej.
   * Podłącz kamerę samochodową do zasilania i upewnij się, że będzie zasilana przez cały proces aktualizacji.
   * Aktualizacja rozpocznie się automatycznie po włączeniu kamery (niebieska dioda LED świeci, czerwona szybko miga).
5. **Zakończenie aktualizacji oprogramowania układowego**
   * Po pomyślnej aktualizacji kamera automatycznie uruchomi się ponownie i poprosi o wybór języka oraz ustawienie daty i godziny. Proszę potwierdzić te ustawienia.
6. **Odrzucenie formatowania karty**
   * Po potwierdzeniu daty i godziny kamera zapyta, czy chcesz sformatować kartę pamięci. Wybierz opcję odmowy formatowania.
7. **Aktualizacja bazy danych radarów**
   * Po odmowie formatowania karty rozpocznie się aktualizacja bazy danych radarów.
8. **Zakończenie aktualizacji i gotowość kamery**
   * Po pomyślnej aktualizacji bazy danych kamera uruchomi się ponownie i będzie gotowa do użycia.

**HU**

**LAMAX C11 firmware frissítési útmutató**

1. **Memóriakártya előkészítése**
   * Helyezze be a memóriakártyát az autókamerába, és formázza meg.
2. **Frissítési fájlok letöltése és előkészítése**
   * Töltse le a .zip fájlt, amely tartalmazza az FW96670A.bin, LD96670A.bin és edogdata.dat fájlokat.
   * Nyissa meg a .zip fájlt, és ellenőrizze, hogy tartalmazza-e a megadott fájlokat. Ne változtassa meg a fájlneveket!
3. **Fájlok másolása a memóriakártyára**
   * Vegye ki a memóriakártyát az eszközből, és helyezze be a számítógépbe. Másolja át az összes fájlt a .zip archívumból a formázott memóriakártyára.
4. **Frissítés indítása**
   * Helyezze be a memóriakártyát a kikapcsolt autókamerába.
   * Csatlakoztassa az autókamerát az áramforráshoz, és győződjön meg róla, hogy a frissítés teljes ideje alatt áram alatt marad.
   * A frissítés automatikusan elindul, amikor a kamera bekapcsol (a kék LED világít, a piros gyorsan villog).
5. **A firmware frissítésének befejezése**
   * Sikeres frissítés után a kamera automatikusan újraindul, és felkéri a nyelv kiválasztására, valamint a dátum és idő beállítására. Kérem, erősítse meg ezeket a beállításokat.
6. **A kártya formázásának elutasítása**
   * A dátum és idő megerősítése után a kamera megkérdezi, hogy szeretné-e formázni a memóriakártyát. Válassza a formázás elutasítását.
7. **Radaradatbázis frissítése**
   * A kártya formázásának elutasítása után megkezdődik a radaradatbázis frissítése.
8. **A frissítés befejezése és a kamera készen állása**
   * A radaradatbázis sikeres frissítése után a kamera újraindul, és készen áll a használatra.

**CR**

**Priručnik za ažuriranje firmvera LAMAX C11**

1. **Priprema memorijske kartice**
   * Umetnite memorijsku karticu u kameru za automobil i formatirajte je.
2. **Preuzimanje i priprema datoteka za ažuriranje**
   * Preuzmite .zip datoteku koja sadrži datoteke FW96670A.bin, LD96670A.bin i edogdata.dat.
   * Otvorite .zip datoteku i provjerite sadrži li navedene datoteke. Nemojte mijenjati nazive datoteka!
3. **Kopiranje datoteka na memorijsku karticu**
   * Izvadite memorijsku karticu iz uređaja i umetnite je u računalo. Kopirajte sve datoteke iz .zip arhive na formatiranu memorijsku karticu.
4. **Pokretanje ažuriranja**
   * Umetnite memorijsku karticu u isključenu kameru za automobil.
   * Povežite kameru za automobil s napajanjem i osigurajte da bude napajana tijekom cijelog postupka ažuriranja.
   * Ažuriranje će se automatski pokrenuti nakon uključivanja kamere (plava LED dioda svijetli, crvena brzo trepće).
5. **Dovršavanje ažuriranja firmvera**
   * Nakon uspješnog ažuriranja kamera će se automatski ponovno pokrenuti i zatražit će od vas da odaberete jezik i postavite datum i vrijeme. Potvrdite te postavke.
6. **Odbijanje formatiranja kartice**
   * Nakon potvrde datuma i vremena, kamera će vas pitati želite li formatirati memorijsku karticu. Odaberite opciju odbijanja formatiranja.
7. **Ažuriranje baze podataka radara**
   * Nakon odbijanja formatiranja kartice započet će ažuriranje baze podataka radara.
8. **Dovršavanje ažuriranja i spremnost kamere**
   * Nakon uspješnog ažuriranja baze podataka, kamera će se ponovno pokrenuti i bit će spremna za korištenje.

**SL**

**Navodilo za posodobitev strojne programske opreme LAMAX C11**

1. **Priprava pomnilniške kartice**
   * Vstavite pomnilniško kartico v avtokamero in jo formatirajte.
2. **Prenos in priprava posodobitvenih datotek**
   * Prenesite .zip datoteko, ki vsebuje datoteke FW96670A.bin, LD96670A.bin in edogdata.dat.
   * Odprite .zip datoteko in preverite, ali vsebuje navedene datoteke. Ne spreminjajte imen datotek!
3. **Kopiranje datotek na pomnilniško kartico**
   * Odstranite pomnilniško kartico iz naprave in jo vstavite v računalnik. Kopirajte vse datoteke iz .zip arhiva na formatirano pomnilniško kartico.
4. **Zagon posodobitve**
   * Vstavite pomnilniško kartico v izklopljeno avtokamero.
   * Povežite avtokamero z napajanjem in zagotovite, da bo med celotnim postopkom posodobitve napajana.
   * Posodobitev se bo samodejno začela po vklopu kamere (modra LED lučka sveti, rdeča hitro utripa).
5. **Dokončanje posodobitve strojne programske opreme**
   * Po uspešni posodobitvi se bo kamera samodejno ponovno zagnala in vas pozvala k izbiri jezika ter nastavitvi datuma in časa. Prosimo, potrdite te nastavitve.
6. **Zavrnitev formatiranja kartice**
   * Po potrditvi datuma in časa vas bo kamera vprašala, ali želite formatirati pomnilniško kartico. Izberite možnost zavrnitve formatiranja.
7. **Posodobitev baze podatkov radarjev**
   * Po zavrnitvi formatiranja kartice se bo začela posodobitev baze podatkov radarjev.
8. **Dokončanje posodobitve in pripravljenost kamere**
   * Po uspešni posodobitvi baze podatkov se bo kamera ponovno zagnala in bo pripravljena za uporabo.