**CS  
  
Manuál pro aktualizaci LAMAX F10  
  
Upozornění!! Čtěte velmi pečlivě.**

1. Instalační soubor kopírujte vždy do kořenového adresáře. Nakopírování souboru kamkoliv jinam na kartu způsobí, že se proces aktualizace nespustí.

2. Po ukončení instalace vymažte instalační soubor z paměťové karty. V případě, že instalační soubor necháte na kartě, proces se spustí při každém spuštění kamery.

3. Nevyjímejte kartu z kamery během instalačního procesu. V takovém případě riskujete poničení paměťové karty či kamery. Na závady způsobené nedodržováním těchto pokynů se nevztahuje bezplatná reklamace.

4. !!Kamera musí být během aktualizace neustále připojena k napájení do sítě, nikoliv k PC. Vypnutí kamery nebo její odpojení od zdroje v průběhu instalace může zařízení poškodit.!!

**Postup aktualizace:**

1. Připravte si microSD kartu, kterou zformátujte přímo v kameře.

2. Stáhněte a rozbalte soubor .zip, ve kterém najdete aktualizační soubory. Neměňte názvy souborů.

3. Zkopírujte všechny soubory na zformátovanou microSD kartu.

4. Vložte microSD kartu do vypnuté autokamery. Zapojte autokameru do napájení (nejlépe ve voze) a ujistěte se, že je autokamera po celou dobu aktualizace napájena. Aktualizace by měla začít automaticky po spuštění. Případně potvrďte provedení aktualizace.

5. Vyčkejte, až se aktualizace zcela dokončí. Poté paměťovou kartu zformátujte v samotné autokameře.

**AJ  
  
Manual for Updating LAMAX F10**

**Warning!! Read very carefully.**

1. Always copy the installation file to the root directory. Copying the file anywhere else on the card will prevent the update process from starting.

2. After the installation is complete, delete the installation file from the memory card. If you leave the installation file on the card, the process will start every time the camera is turned on.

3. Do not remove the card from the camera during the installation process. Doing so may damage the memory card or the camera itself. Failures caused by not following these instructions are not covered by the free warranty.

4. !!The camera must remain continuously connected to a mains power source during the update, not to a PC. Turning off the camera or disconnecting it from the power supply during installation may damage the device.!!

**Update Procedure:**

1. Prepare a microSD card and format it directly in the camera.

2. Download and extract the .zip file containing the update files. Do not change the file names.

3. Copy all the files onto the formatted microSD card.

4. Insert the microSD card into the switched-off dash camera. Connect the dash camera to a power source (preferably in the car) and make sure it is powered throughout the update process. The update should start automatically upon startup. If necessary, confirm the update process.

5. Wait for the update to finish completely. Then format the memory card in the dash camera itself.