**CS  
  
Manuál pro aktualizaci LAMAX T8  
  
Upozornění!! Čtěte velmi pečlivě.**

1. Použijte pouze 32GB microSD kartu.

2. Instalační soubor kopírujte vždy do kořenového adresáře. Nakopírování souboru kamkoliv jinam na kartu způsobí, že se proces aktualizace nespustí.

3. Po ukončení instalace vymažte instalační soubor z paměťové karty. V případě, že instalační soubor necháte na kartě, proces se spustí při každém spuštění kamery.

4. Nevyjímejte kartu z kamery během instalačního procesu. V takovém případě riskujete poničení paměťové karty či kamery. Na závady způsobené nedodržováním těchto pokynů se nevztahuje bezplatná reklamace.

**5. !!Kamera musí být během aktualizace neustále připojena k napájení do sítě, nikoliv k PC. Vypnutí kamery nebo její odpojení od zdroje v průběhu instalace může zařízení poškodit.!!**

6. Pokud se aktualizace nespustí, kamera již disponuje stejnou verzí FW.

**Postup aktualizace:**

1. Zkopírujte tři soubory firmwaru – **FW96565A.bin**, **LD96565A.bin** a **edog\_map\_enc.bin** – do **kořenového adresáře** SD karty.

2. Vložte SD kartu do autokamery. Poté připojte kameru k napájení pomocí autoadaptéru. Proces aktualizace se spustí automaticky.

3. Během aktualizace vydává kamera zvukové upozornění **„píp, píp, píp“**.

4. Po dokončení aktualizace kameru zapněte a **naformátujte SD kartu**. Poté je zařízení připraveno k používání s novým firmwarem.

**EN**  
  
**Manual for Updating LAMAX T8  
  
Warning!! Please read very carefully.**

1. Use only a 32GB microSD card.

2. Always copy the installation file into the **root directory**. Copying the file anywhere else on the card will prevent the update process from starting.

3. After completing the installation, delete the installation file from the memory card. If you leave the installation file on the card, the update process will start every time the camera is powered on.

4. Do not remove the card from the camera during the installation process. Doing so may damage the memory card or the camera. Malfunctions caused by not following these instructions are not covered by the warranty.

**5. !!During the update, the camera must remain connected to a constant power supply via the car charger, not to a PC. Turning off the camera or disconnecting it from power during the installation may cause damage to the device.!!**

6. If the update does not start, the camera already has the same firmware version installed.

**Update Procedure:**

1. Copy the three firmware files – **FW96565A.bin**, **LD96565A.bin**, and **edog\_map\_enc.bin** – into the **root directory** of the SD card.

2. Insert the SD card into the dashcam. Then connect the camera to power using the car charger. The update process will start automatically.

3. During the update, the camera will emit an alert sound **“beep, beep, beep”**.

4. Once the update is complete, turn on the camera and **format the SD card**. The device is now ready for use with the new firmware.